1. С 1 января 2026 года вводятся в действие изменения в ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения.

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Новыми правилами предусмотрен вертикальный вариант знака «Стоп-линия», который будет применяться при невозможности обеспечения требований, предусмотренных для горизонтального знака, а также в целях обеспечения беспрепятственного передвижения пешеходов.

Кроме того, вводится ряд новых дорожных знаков, к примеру, знаки 5.15.9 «Начало полос» для обозначения начала полос движения при одновременном увеличении числа полос в попутном направлении справа и слева, знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», информационная табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы» и др.

Помимо этого, изменится внешний вид некоторых знаков, к примеру, информационных табличек 8.1.3, 8.1.4 «Расстояние до объекта», на информационных знаках 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1-6.12 зачехление надписей или их частей возможно способом перечеркивания двумя диагональными пересекающимися в центре зачехляемой информации красными полосами.

Дополнительно скорректированы размеры парковочного места (с 2,5 х 6,5 м до 2,25 х 6,5 м уменьшен размер парковочного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части для легковых автомобилей).

15.05.2025